Сравнение: Тёплый (3020K) vs Холодный (4741K)
Спектральный анализ OMNILINER DOWN Light в двух режимах Tunable White
10.08.2026

Итоговый вердикт: Тёплый режим (3020K) объективно качественнее по точности белого, цветопередаче и спектральной чистоте.

1. Ключевые метрики
	Параметр
	Тёплый 3020K
	Холодный 4741K
	Лучше
	Порог

	SDCM
	1.7
	4.9
	🔥 Тёплый
	< 3 — хорошо

	Ra (CRI)
	93.5
	89.6
	🔥 Тёплый
	> 90 — отлично

	Duv
	−0.00135
	+0.00034
	🔥 Тёплый
	±0.003 — норма

	TLCI-2012
	98.83
	95.38
	🔥 Тёплый
	> 95 — отлично

	TM-30 Rf
	74.41
	77.37
	❄️ Холодный
	> 85 — хорошо

	TM-30 Rg
	89.67
	86.20
	🔥 Тёплый
	~100 — естественно

	SSI
	85
	76
	🔥 Тёплый
	> 80 — хорошо

	Flicker %
	0.00
	0.00
	✅ Оба
	0 = идеально



2. Главная проблема холодного: SDCM = 4.9
SDCM (Standard Deviation of Color Matching) показывает, насколько реальный свет отличается от эталонного белого. Чем ниже — тем точнее.
SDCM > 4 — это видимый невооружённым глазом сдвиг цвета. Два одинаковых светильника в холодном режиме будут выглядеть по-разному.
	Режим
	SDCM
	Видимость глазу
	Оценка

	Тёплый 3020K
	1.7
	Неразличим
	✅ Премиум

	Холодный 4741K
	4.9
	Заметный сдвиг
	❌ Требует доработки



3. Биологическое воздействие
Холодный свет сильнее подавляет мелатонин — полезно для офиса/работы, вредно вечером.
	Параметр
	Тёплый
	Холодный
	Разница
	Значение

	S/P ratio
	1.45
	2.06
	×1.42
	Острота зрения на люмен

	EML (mel. lux)
	0.24
	0.42
	×1.75
	Подавление мелатонина

	Be (mW/cm²)
	0.075
	0.164
	×2.19
	Синий спектр

	Bek
	0.31
	0.60
	×1.94
	Риск синего света


Вывод: холодный — для стимуляции (офис, утро). Тёплый — для здоровья глаз (вечер, отдых).

4. Цветопередача
	Метрика
	Тёплый 3020K
	Холодный 4741K
	Оценка

	Ra (CRI)
	93.5
	89.6
	Тёплый — отлично для любых задач

	R ratio (красный)
	44%
	29%
	Тёплый: красные точнее

	TLCI (видео)
	98.83
	95.38
	Тёплый — почти идеален для видео

	CQS
	1241
	2217
	Холодный выше, но SDCM портит


Для фото/видео: тёплый режим с TLCI 98.83 практически не требует цветокоррекции.

5. Сводный рейтинг
	Критерий
	Победитель
	Разрыв

	Точность белого (SDCM)
	🔥 Тёплый
	Значительный (1.7 vs 4.9)

	Цветопередача (Ra, TLCI)
	🔥 Тёплый
	Умеренный

	Насыщенность (Rg)
	🔥 Тёплый
	Небольшой

	Спектральное сходство (SSI)
	🔥 Тёплый
	Заметный (85 vs 76)

	Отсутствие мерцания
	✅ Оба
	Идеально у обоих

	Стимуляция (S/P, EML)
	❄️ Холодный
	Значительный (×1.7)

	Верность оттенков (TM-30 Rf)
	❄️ Холодный
	Незначительный (77 vs 74)



Окончательный вывод
Тёплый режим (3020K) объективно качественнее. SDCM 1.7 — премиум-уровень, Ra 93.5, TLCI 98.83, SSI 85. Идеален для демонстрации текстиля, фото/видеосъёмки и создания комфортной атмосферы.
Холодный режим (4741K) требует доработки. Главная проблема — SDCM 4.9 (заметный глазу сдвиг цвета). Необходимо: 1) привести SDCM к ≤ 3 через калибровку драйвера; 2) поднять Ra до 90+. Текущий плюс холодного — только высокая circadian-стимуляция (S/P 2.06, EML 0.42), что хорошо для офисных/рабочих сценариев.
